|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Тип препятствий*** | ***Высотное*** | ***Оксер*** |
| ***Высотное*** | ***7,60 - 8,00***  ***10,60 -11,00*** | ***7,50 - 7,80***  ***10,50 - 10,80*** |
| ***Оксер*** | ***7,60 - 7,80***  ***10,60 - 11,00*** | нет  ***10,40 - 10,70*** |
| ***Тройник*** | ***7,70 - 7,80***  ***10,70 - 11,00*** | нет  ***10,50 - 10,80*** |

***Среднее расстояния между элементами в системах в нормальных условиях (120-140 см)***

*Курс-дизайнер может изменить эти расстояния, принимая в расчет:*

*Класс лошадей, тип соревнований.*

*Уклон площадки, вязкость грунта, острые углы поворотов.*

*Конструкцию препятствий.*

***Данные для нормальных расстояний между препятствиями в национальных соревнованиях среднего уровн***я (120-140см)

|  |  |
| --- | --- |
| ***Количество темпов между препятствиями*** | ***Расстояние (м)***  ***для высоты 120-40 см.*** |
| ***3*** | ***14,30 -15,00*** |
| ***4*** | ***17,90 -18,60*** |
| ***5*** | ***21,50 -22,50*** |
| ***6*** | ***25,00 -26,00*** |
| ***7*** | ***28,50 -29,50*** |

*Курс-дизайнер может изменить эти расстояния, принимая в расчет:*

*Класс лошадей, тип соревнований.*

*Уклон площадки, вязкость грунта, острые углы поворотов.*

*Конструкцию препятствий.*